检查井

混凝土检查井是检查井种类中的一种，是由水泥、黄砂、碎石、钢筋等材料，按照相应规定制造生产的。主要用于城市地下基础设施的各类检查作业，可抗渗、耐腐蚀、寿命长等特点。

检查井有φ700mm、φ1000mm、φ1250mm、φ1500mm等规格，利用收口变径盖板收到700mm后，用φ700mm调节圈调整高度至地面，安装井座，固定井盖。

预制装配式检查井优势：预制检查井安装简单，施工周期短，抗渗耐腐蚀，预制检查井对工程质量影响因素较少，工程质量容易得到保证；结构强度容易控制，井框结构强度好，在外力作用下不容易变形，能够满足耐久性、舒适性；对施工人员的技术要求相对偏低，容易施工。

检查井规格型号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 名称 | 规格型号 |
| 圆  形  检  查  井 | φ700mm\*壁厚100mm | 方  形  检  查  井 | 500mm\*500mm壁厚150mm |
| φ1000mm\*壁厚100mm | 600mm\*600mm壁厚150mm |
| φ1000mm\*壁厚200mm | 1650mm\*1100mm壁厚200mm |
| φ1250mm\*壁厚125mm | 1650mm\*1650mm壁厚200mm |
| φ1250mm\*壁厚200mm | 1900mm\*1100mm壁厚200mm |
| φ1500mm\*壁厚150mm | 1900mm\*1900mm壁厚200mm |
| φ1500mm\*壁厚200mm | 400mm\*700mm壁厚100mm |

变径盖板、调节井圈规格型号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 名称 | 规格型号 |
| 变  径  盖  板 | 1200mm\*壁厚150mm | 调  节  井  圈 | 700mm\*200mm |
| 1400mm\*壁厚150mm | 700mm\*300mm |
| 1600mm\*壁厚150mm | 700mm\*400mm |
| 1800mm\*壁厚150mm | 700mm\*500mm |
| 1900mm\*壁厚200mm | 1000mm\*200mm |
| 2100mm\*2100mm壁厚200mm | 1000mm\*300mm |
| 2300mm\*2300mm壁厚200mm |  |