**答疑文件**

1、1000\*3000\*2500+3000\*1500\*2500（拼装18.75m³）不锈钢水箱是不是带隔断，板厚要求。

**答疑回复：1000\*3000\*2500+3000\*1500\*2500（拼装18.75m³）不锈钢水箱不带隔断，板厚图纸上没有要求，符合规范要求即可。**

2、中水水箱的材质和板厚要求

**答疑回复：中水箱材质要求不锈钢板厚板厚图纸上没有要求，符合规范要求即可。**