说 明

1.报价人应确认接受竞价人的工程款支付条件，在工程款不到位的情况下保证正常连续施工，按期交工。报价人不得以资金困难为由影响工程施工和拖延工期及影响质量等，也不得以此为理由向竞价人提出工期及经济索赔。

2.竞价人对报价人所支付的工程款中包含已完工程量所需的全部人工费 。

3.为保证工程施工进度，报价人应及时支付第三方的人工、机械、材料费，否则，竞价人有权从报价人的工程款中直接扣除此项费用并直接支付给农民工、机械出租方及材料供应商。

4.报价人在材料采购、机械设备租赁、人工费支出等方面同第三方发生法律纠纷应自行解决，不能要求竞价人提供任何证明或同竞价人发生任何关联，否则竞价人有权扣除应支付给报价人的工程款。

5.报价人不得将该工程再次分包；不得将工程款挪作他用。

6.报价人应及时拨付工人工资；报价人不得因其欠款原因影响竞价人的正常工作，否则竞价人有权追究其违约责任。

7.报价人必须服从竞价人管理人员的指挥；报价人必须按竞价人的要求配置相关技术、质量、安全等现场专职管理人员以及施工机械设备、周转材料、生产工具用具；对竞价人的其他专业分包队给予积极配合；满足竞价人工期、进度、质量、安全文明施工等有关要求。如达不到竞价人的要求，竞价人有权对报价人的承包范围进行重新划分或与其终止合同。重新划分任务后合同价不予调整。

8.因报价人原因导致的撤换队伍致使合同终止时，报价人必须无条件先行撤场。竞价人不给予报价人经济赔偿，报价人承担因此造成的一切经济损失。

9.报价人进入施工现场后不得对周围的建构筑物及其他设施产生干扰，不得干扰正常的行人或车辆的行驶，施工运输车辆在现场及门前道路上行驶时不得鸣笛，时速不得超过20公里，否则由此引起的后果由报价人自行承担。

10.因施工现场为主楼内外窗安装，报价人要根据现场调研并充分考虑运输到现场发生二次搬运、安装方案等，报价人不得以任何理由为由另行要求增加费用。

11.报价人中标后需根据当地政府要求办理在邢台市襄都区纳税要求，在邢台市襄都区纳税。

技术要求

外窗（包括透明幕墙）

(1) 分包人在施工前应按图纸要求编制外窗安装的施工方案和施工工艺及质量保证措施，报监理人审查批准。

(2) 外檐窗的洞口尺寸均以现场量取为准，生产厂家根据洞口大小和外窗小样形式合理设计，确定外窗系列型号，气密性能。外窗玻璃的选用应遵照《建筑节能门窗工程技术规范》DB13(J)114-201了建筑安全玻璃管理规定》发改运行 200了2116号及地方主管部门的有关规定外窗立面均表示洞口尺寸, 外窗加工尺寸要按照装修面厚度由专业包商予以调整,外窗立樘:外外窗立樘详墙身节点图，内窗立樘除图中另有注明者外。

（3）建筑外窗气密性能不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中第4.1.2条的规定并应满足外窗的气密性不低于7.级.外门的气密性不低于4 级。外窗水密性等级不低于3级、外门窗的隔声性能等级不低于级建筑外门窗抗风压性能等级不低于1级。外窗的传热系数不大于2.0。外窗可开启面积不小于房间地板面积的1/20。

（4）门窗与墙体应连接牢固，不同材料的门窗与墙体连接处应采取适宜的连接构造和密封措施,建筑节能外门窗的安装必须牢固。砌体墙洞口必须采用膨胀螺栓固定,严禁采用射钉固定,建筑并不的固定在砖缝处。

（5）窗的设置应符合下列规定:1、窗扇的开启形式应能保障使用安全,且应启闭方便,易于维修、清洗,2、开向公共走道的窗扇开启不应影响人员通行其底面距走道地面的高度不应小于2.0米.了、外开窗扇应采取防脱落措施。

（6）窗框材质及玻璃品种规格，65系列平开下悬断桥铝合金热窗，玻璃:6高透光LOW-E+12氬气+6透明中空玻璃，

（7）屋顶透明部分：65系列平开下悬断桥铝合金断隔热窗，玻璃6高透光LOW-E+12氬气+6透明中空玻璃

注：技术要求未尽事宜详见设计图纸。具体已施工图为准。