尊敬的领导：

公告附件中清单和图纸稍有区别，烦请确认。

清单编号3：GBZYH500\*110（32套）在图纸中无显示，对应萧太后河主路桥有GBZY500\*110（32套）；

清单编号6：GBZY 500\*112（16套）在图纸中无显示，对应萧太后河主路桥有GBZYH500\*112（16套）；

请确认是否以图纸为准！

回复： 以下表中所示清单为准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥梁支座统计 | | | |
| 序号 | 桥梁名称 | 支座型号 | 数量 |
| 1 | 萧太后河主路桥 | 单向四氟滑板式橡胶支座 GBZYH500×112(CR) | 16 |
| 2 | 板式橡胶支座 GBZY500×110(CR) | 32 |
| 3 | 萧太后河辅桥 | 板式橡胶支座 GBZY500×110(CR) | 48 |
| 4 | 单向四氟滑板式橡胶支座 GBZYH500×112(CR) | 24 |
| 5 | 南水北调主桥 | 板式橡胶支座 GBZY500×110(CR) | 16 |
| 6 | 南水北调辅桥 | 板式橡胶支座 GBZY500×110(CR) | 24 |
| 7 | 黑庄户东路主桥 | 单向四氟滑板式橡胶支座 GBZJH350×550×102(CR)， | 32 |
| 8 | 板式橡胶支座 GBZJ350×550×99(CR) | 64 |
| 9 | 梁抗震盆式橡胶支座GPZ(KZ)15GD | 8 |
| 10 | GPZ(KZ)3.5DX±100 | 12 |
| 合计 | |  | 276 |
| 说明：桥梁相关技术参数应满足设计图纸关于桥梁支座详图页的相关要求。 | | | |
|