**补遗文件**

**一、参与竞价单位要求**

**4月23日下午4点前需将以下所需资料提供至项目部审核，资料需盖公章，具体资料如下：**

**1、财务能力要求：竞价参与单位需为生产厂家，有固定的生产经营场所，具有增值税一般纳税人资格。**

**2、生产能力要求：供货企业需具备大型平板硫化机及橡胶生产设备；需具备数控切割，数控机械加工、焊接、抛丸等钢板加工设备，确保生产及供货保障能力；需提供自有生产设备证明文件。**

**3、工艺材料要求：禁止采用拼焊、再生胶等工艺和材料，如有发现，后果自负，包括且不限于不予结算以及赔偿更换产品（或厂家）导致工期延误的损失。**

**4、检测能力要求：生产厂家具有检测橡胶、钢材各种性能的自有试验设备，支座成品压剪检测设备规格不小于20000KN，确保厂家具备支座产品质量控制能力；需提供自有检测设备证明文件，自有检测设备证明文件包括设备清单及对应设备的采购发票；确保厂家实验室的检测流程规范，检测数据可靠。**

**5、体系认证要求：企业应拥有完整有效的“三标管理体系”认证，具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证。**

**6、业绩要求：近3年内至少每年有3个300万元以上工程项目的供货业绩（提供相关合同扫描件或中标通知书）。**

**7、履约服务要求：生产商具有良好的社会信誉，近3年内没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；财产未被接管或冻结；在最高人民法院、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询拟入库单位无不良行为记录。**

**竞价参与单位应对采购人组织开展的考察工作予以积极配合；竞价参与单位应确保提供的相关资料齐全并且真实有效，否则承担一切法律责任；**

**8、其他：同一法定代表人或者存在参股或控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标，否则，相关投标均被否决；本次采购不接受联合体投标。**