**北京城市副中心1201街区FZX-1201-0061地块F3其它类多功能用地、0062地块R2二类居住用地项目**

**施工电梯技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 施工电梯型号 | 各楼号高度 | 计划进场时间 | 具体位置参见图纸 |
| 1#楼 | SC200/200W型外用电梯 | 44.9（檐口高度） | 2024年6月15日 | 1台 |
| 2#楼 | SC200/200W型外用电梯 | 44.9（檐口高度） | 2024年6月15日 | 1台 |
| 3#楼 | SC200/200W型外用电梯 | 29.5（檐口高度） | 2024年6月15日 | 1台 |
| 4#楼 | SC200/200W型外用电梯 | 32.45（檐口高度） | 2024年6月15日 | 1台 |
| 5#楼 | SC200/200W型外用电梯 | 26.55（檐口高度） | 2024年6月15日 | 1台，  因场地原因，只能使用单笼电梯； |

**中联、宏升、金龙（新旧程度：购买日期二年内电梯）**